|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **LED TV** | | **42LB561V** | | | |
|  | | | | | |
| D:\2.PRODUKT.INFORMACE A OBRAZKY\2.OBRÁZKY\1.LCD\2014\pictures\LG správné\LB561\LB561V-ZC 1.jpg | | | | D:\2.PRODUKT.INFORMACE A OBRAZKY\2.OBRÁZKY\1.LCD\2014\pictures\pictures 1\LB56\LB56-2.jpg | |
|  | |
|  | | | | | |
| KLÍČOVÉ VLASTNOSTI | |  | VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA | | |
| **DVB-T2** | | Připravená na pozemní HD vysílání | | |
| **USB** | | **Bezproblémové připojení HDD** | | |
| **HDMI** | | **Digitální přenos dat** | | |
| **Optický výstup** | | **Digitální přenos zvuku** | | |
| **Dolby Digital dekodér** | | **Pro kvalitní poslech** | | |
|  |  |  | |  |
| **SMART SHARE** |  | **SPECIFIKACE** | |  |
| **Aplikace dálkový ovladač** | **Ne** | SMART TV / CINEMA 3D | | **Ne / Ne** |
| **MHL** | **Ne** | **Rozlišení** | | **1920x1080** |
| **Miracast/WiDi** | **Ne** | Úhlopříčka | | **106 cm** |
| **Aplikace druhý displej** | **Ne** | Panel | | **DIRECT LED** |
| **NFC Tag** | **Ne** | Dynamické MCI | | **100 (50 Hz)** |
| **WiFi** | **Ne** | Lokální stmívání | | **Ne** |
| **Nahrávání TV vysílání** | **Ne** | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 | | **Ano / Ano / Ano** |
| **USB rozbočovač** | **Ne** | **HBB TV** | | **Ne** |
| **Připojení klávesnice, myši** | **Ne** | **4K dekodér** | | **Ne** |
| **Operační systém** | **Netcast** | **4K upscaler** | | **Ne** |
|  |  | **Dolby Digital dekodér / DTS dekodér** | | **Ano / Ne** |
| **KONEKTORY - zadní** |  | **Subwoofer** | | **Ne** |
| **RF vstup** | **1(H)** | **Hudební výkon** | | **20W** |
| **Kompozitní vstup** | **1(H)** | **Bezdrátová zvuková synchronizace** | | **Ne** |
| **Scart (plný)** | **1(H)** | **Režim Dual Play** | | **Ne** |
| **Komponentní vstup** | **1(H)** | **Plnohodnotný webový prohlížeč** | | **Ne** |
| **Optický výstup** | **1(H)** | **Skype kamera** | | **Ne** |
| **LAN konektor** | **0** | **Magický ovladač** | | **Ne** |
| **Sluchátkový výstup** | **0** | **3D brýle** | | **Ne** |
| **RS-232C** | **0** |  | |  |
| **HDMI 1.4** | **1(H)** |  | |  |
|  |  | **PARAMETRY** | |  |
| **KONEKTORY - boční** |  | **Spotřeba energie W, (TV / Stand-by)** | | **52 / 0,3** |
| **CI Slot** | **1(V)** | **Energetická třída** | | **A+** |
| **HDMI 1.4** | **1(V)** | **Rozměry VESA** | | **?200 x 200?** |
| **HDMI 2.0** | **0** |  | **Rozměry TV (š x v x h) mm** | | **961x567x55.5** |
| **Sluchátkový výstup** | **1(V)** |  | **Rozměry TV – krabice (š x v x h) mm** | | **1054x645x146** |
| **USB 2.0** | **1(V)** |  | **Hmotnost (čistá/balení) kg** | | **9,5 / 11,6** |